（1）取指令

（2）送指令地址

（3）指令计数器+1

（4）RAM→R（任意寄存器）

（5）R（任意寄存器）→RAM

（6）RA与RB运算→RC

（7）RA与RB运算→RAM